#### **2903307 ;1600107**

#### **САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ В**

#### **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение | 3,6В |
| Скорость без нагрузки | 1100 об/мин ±10% |
| Макс. вес | 0,7 кг |
| Зарядное устройство | YLS0041A-E050050 Вход: 100-240 В~; 50/60Гц; 0,3 A выход: 5 В постоянного тока;800 мА Макс |
| Время заряда | < 4.5 часов |
| Количество аккумуляторных элементов | 1 |
| Измеренный уровень звукового давления | LpA = 66 дБ(A), k=3 дБ(A) |
| Измеренный уровеньмощности звука | LwA = 79 дБ(A), k=3дБ(A) |
| Гарантированный уровень мощности звука | 86 дБ(A), K=3 дБ(A) |
| Макс. вибрация (EN ISO 8662-1) | 3.0м/с2, k=1.5 м/с2 |
| **Режим садовых ножниц:** |
| Длина лезвия | 75мм |
| Мощность резания | 24мм |
| **Режим кустореза:** |
| Длина лезвия | 100мм |
| Мощность резания | 8мм |

### **Примечание:**

* Заявленное значение вибрации было измерено стандартным методом испытаний и может использоваться для сравнения одного инструмента с другим;
* Заявленное значение вибрации может использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
* Уровень вибрации во время действительного использования электроинструмента может отличаться от указанного значения в зависимости от способов использования инструмента.
* Предупреждение: для минимизации эффекта вибрации:
	+ Надевайте перчатки во время работы;
	+ Ограничьте интервалы работы в течении рабочего дня .

**ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ**

**УСТРОЙСТВА**

*Обратитесь к рисунку 1.*

1. Лезвие садовых ножниц
2. Индикатор контроля заряда аккумуляторной батареи
3. Рукоятка
4. Зарядное устройство
5. Выключатель On/off (вкл/выкл)
6. Кнопка блокировки для выключателя on/off (вкл/выкл)
7. Крышка
8. Гнездо для зарядной вилки
9. Штекерный соединитель для зарядного устройства
10. Кнопка разблокировки крышки

**СБОРКА**

### **ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Садовый инструмент предназначен для обрезки кустарников и границ газона в домашних условиях. Настоящее изделие имеет множество функций, которые обеспечивают приятное и удобное использование устройства. Безопасность, производительность и надежность имеют наивысший приоритет при проектировании данного изделия, что также обеспечивает удобство эксплуатации и технического обслуживания.

### **РАСПАКОВКА**

* Это изделие не требует сборки.
* Осторожно извлеките устройство и штатные компоненты из коробки. Убедитесь, что все компоненты, указанные в упаковочной ведомости, есть в наличии.
* Внимательно осмотрите устройство на наличие дефектов или повреждений, возникших при транспортировке.
* Не выбрасывайте материал упаковки, пока не выполните тщательный осмотр и не убедитесь в нормальной работе устройства.

### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

* Основное устройство
* Зарядное устройство аккумулятора
* Лезвие для обрезки кустарников
* Лезвие для стрижки газона
* Рабочие инструкции

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| Если компоненты отсутствуют или повреждены, пожалуйста обратитесь к вашему дилеру. |

**ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ**

**БАТАРЕИ**

* Не используйте другие , кроме штатного ,зарядные устройства. Штатное зарядное устройство предназначено для литий-ионных батарей установленных в вашем садовом инструменте.
* Соблюдайте требования при подключению к сети е электропитания! Напряжение сети электропитания должно соответствовать данным, указанным на табличке заводских характеристик зарядного устройства батарей.
* Диапазон напряжения зарядного устройства составляет 100-240 В. Убедитесь, что вилка устройства соответствует розетке.

**Примечание:** аккумулятор поставляется частично заряженным. Для гарантии полного заряда, полностью зарядите аккумуляторный блок в зарядном устройстве перед первым использованием изделия.

|  |
| --- |
| **ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ** **(СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР)** |
| **СОСТОЯНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА** | **ОПИСАНИЕ** |
| Горит Красный | Батарея заряжается |
| Горит Зеленый | Батарея полностью заряжена |
| Зеленый индикатор гаснет, когда красный индикатор дважды мигнет. | Низкое напряжение |
| Зеленый индикатор гаснет, когда красный индикатор трижды мигнет. | Превышение параметров по ток |
| Горит красный индикатор | Нормальное состояние |

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| После автоматического выключения электроинструмента не пытайтесь активировать выключатель On/off (вкл/выкл). Такие действия могут повредить разряженный аккумулятор . |

* Вставьте вилку сетевого зарядного устройства в розетку, а вилку 9 в розетку 8 на задней стороне рукоятки, именно таким способом.
* Процедура зарядки начинается, как только вилка зарядного устройства 9 зарядного устройства аккумуляторной батареи будет вставлена в розетку.
* Индикатор контроля заряда аккумуляторной батареи 2 отображает процесс заряда. Во время процесса заряда индикатор мигает зеленым цветом. Если индикатор контроля заряда аккумуляторной батареи 2 непрерывно горит зеленым цветом, - батарея полностью заряжена.
* Во время процедуры зарядки, рукоятка садового инструмента нагревается. Это стандартная ситуация.
* Отключите зарядное устройство аккумулятора от сети электропитания, когда устройство не используется в течение длительного периода времени.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| Используйте устройство соблюдая технику безопасности . Помните, что потеря контроля над устройством на мгновение может привести к серьезным травмам. |

### **ВКЛЮЧЕНИЕ**

* Нажмите кнопку блокировки 6 и удерживайте, пока не активируете выключатель on/off (вкл/выкл) 5.
* Снова отпустите кнопку блокировки 6.

### **ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

* Нажмите выключатель On/off (вкл/выкл) 5

### **СТРИЖКА ТРАВЫ**

* Удерживая устройство рукой расположите его таким образом , чтобы лезвие коснулось поверхности на которой планируется провести обрезку . Для получения наилучших результатов газон должен быть сухим. Разблокируйте предохранительную кнопку и затем нажмите выключатель On/off (вкл/выкл) для стрижки травы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для предотвращения серьезного травмирования всегда выключайте устройство от источника питания , если собираетесь производить работы по его очистке или удалению инородных материалов . Используйте мягкую щетку для удаления засорений из входной части устройства и режущего лезвия.

**ОБРЕЗКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ**

* Данное устройство может использоваться для обрезки небольших живых изгородей и кустарников. Держите устройство под небольшим углом к живой изгороди, которую следует обрезать. Сначала, подрежьте боковые зоны с низу до верхних кромок, а затем обрежьте верхние кромки.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И**

**РЕМОНТ**

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| Выключите устройство перед регулировкой или чисткой. Помните, что лезвие продолжает двигаться еще несколько секунд после выключения устройства. |

|  |
| --- |
|  **ВНИМАНИЕ** |
| Не пытайтесь остановить двигающиеся лезвия рукой! |

**Примечание:** для обеспечения продолжительного и надежного обслуживания, регулярно выполняйте следующие мероприятия по техобслуживанию.

Регулярно проверяйте наличие видимых дефектов, таких как :незакрепленные крепежные элементы, а так же изношенные или поврежденные компоненты.

* Проверьте, что защитные приспособления или предох-ранительные устройства не повреждены и правильно установлены. Перед использованием, выполните необходимые работы по техническому обслуживанию и ремонту.
* Если садовый инструмент вышел из строя несмотря на проверку при изготовлении и испытании, необходимо выполнить ремонт, прибегнув к услугам авторизированного сервисного центра

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ ЛЕЗВИЯ**

* Всегда чистите режущие лезвия после работы и смазывайте с помощью спрея для технического обслуживания компании Greenworks.
* Визуально проверяйте состояние режущих кромок режущего полотна.
* Убедитесь, что режущее полотно хранится с поставляемой надетой защитной крышкой, если устройство не используется.

**ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ**

*(Обратитесь к рисунку 2-6)*

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| Всегда надевайте защитные перчатки при использовании, проведению работ по регулировке или очистке садового инструмента. |

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| Не выполняйте замену лезвия без использования защитного чехла . |

**СНЯТИЕ ЛЕЗВИЯ**

*(Обратитесь к рисунку 2-3)*

* Разместите конец лезвия 1 под удерживающим выступом в заднем углу корпуса, полностью нажмите на лезвие 1, пока отверстия лезвия не выровняются со штифтами.
* При установке назад крышки 7, убедитесь, что все 4 ножки располагаются внутри корпуса перед установкой крышки на свое место.
* Переместите крышку 7 назад в направлении лезвия 1, чтобы зафиксировать.

**УСТАНОВКА ЛЕЗВИЯ**

*(Обратитесь к рисунку 4-6)*

* Разместите конец лезвия 1 под удерживающим выступом в заднем углу корпуса, полностью нажмите на лезвие 1, пока отверстия лезвия не выровняются со штифтами.
* При установке назад крышки 7, убедитесь, что все 4 ножки располагаются внутри корпуса перед установкой крышки на свое место.
* Переместите крышку 7 назад в направлении лезвия 1, чтобы зафиксировать.

**ХРАНЕНИЕ НОЖНИЦ ДЛЯ ОБРЕЗКИ**

**КУСТОВ/ГАЗОНОВ**

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| Выключите устройство перед регулировкой или чисткой. Лезвия продолжают двигаться в течение нескольких секунд после выключения садового инструмента. |

|  |
| --- |
|  **ВНИМАНИЕ** |
| Не пытайтесь остановить двигающиеся лезвия рукой! |

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| Всегда надевайте защитные перчатки при использовании, регулировке или чистке садового инструмента. |

* Тщательно чистите внешние поверхности садового инструмента с помощью мягкой щетки и ткани. Не используйте воду, растворители или полирующие средства. Удалите все засорения.
* Переносите кусторез за ручку с остановленным режущим полотном. При транспортировке или хранении кустореза всегда устанавливайте крышку режущего устройства.
* Храните садовый инструмент в безопасном, сухом месте вдали от детей. Не кладите сверху устройства другие предметы.

**ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ**

**НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ** | **ПРИЧИНА** | **МЕТОД УСТРАНЕНИЯ** |
| Двигатель не запускается, когда курковый выключатель нажат. | Аккумуляторная батарея не заряжается | Зарядите аккумуляторную батарею согласно инструкций, поставляемых с вашим устройством. |
| Двигатель работает, но режущие лезвия не двигаются. | Устройство повреждено. Не используйте садовые ножницы. | Обратитесь в техническую службу. |
| Двигатель работает, но лезвия не двигаются. | Продукты резки или другие инородные материалы застряли в лезвиях. | Выключите устройство, удалите инородные материалы из лезвий. |

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты ТМ GREENWORKS TOOLS составляет: - 2 года (24 месяца) для изделий, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд; - 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, а также всех аккумуляторных ручных инструментов серии 24В (шуруповёртов, дрелей, лобзиков, циркулярных пил, гайковертов, фонарей, многофункциональных инструментов, ручных пылесосов, шлифовальных машин и др.), используемых в коммерческих целях и объемах; - 1 год (12 месяцев) для всех аккумуляторных батарей (АКБ), используемых с профессиональными инструментами серии 82В и всеми иными аккумуляторными инструментами, используемыми в коммерческих целях и объемах (если иное не указано в специальном контракте между ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» и Покупателем). - 2 года (24 месяца) для аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных (некоммерческих) нужд. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения инструмента или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

# ОГРАНИЧЕНИЯ.

# Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS TOOLS. Гарантийное обслуживание распространяется на инструменты, проданные на территории РФ начиная с 2015 года, имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду или дате производства и дате продажи. Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

# 1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

# 2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

# 3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

# 4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);

# 5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;

# 6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

# 7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;

# 8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;

# 9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS;

# 10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ;

# 11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

# ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

# Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS TOOLS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru.

# Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS TOOLS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

# Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.ЕС

Машины и оборудование для коммунального хозяйства: садовые ножницы, торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов:

- № TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

- № TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65.

Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-495- 221-8903

**ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Организация** | **Город** | **Адрес** | **Телефон** |
| 1 | ООО "Мастер-Класс" | г. Астрахань | 414014, Астраханская обл, Астрахань г, Ярославская ул, дом № 34 | 8(8512)759111 |
| 2 | ООО "Айсберг-Сервис" | г. Барнаул | 656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная д. 54 | 8(385)2362002 |
| 3 | ИП Гринев А.А. | г. Брянск | 241019, Брянская обл, Брянск г, Красноармейская ул, дом № 93А | 8(953)2815829 |
| 4 | ООО Интертулс -ДВ- СЦ Молоток  | г. Владивосток  | 690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, дом № 34. | 8 (423) 2637502 |
| 5 | ООО «СК Славяне» | г. Волгоград | 400107, г.Волгоград, ул.Рионская, д.8А | 8(8442) 364050 |
| 6 | ООО «СК Славяне» | г. Волжский | 404130, Волгоградская обл. г. Волжский, пр. им. Ленина 308М оф. 1 | 8(909) 3910251 |
| 7 | ИП Семенов А.Ю. | г.Воронеж | 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Текстильщиков ул, дом № 2, корпус "з" | 8 (473)2619635 |
| 8 | ИП Салахов  | г.Екатеринбург  | 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 67А | 8(343)2519494  |
| 9 | ООО "Арсенал" |  г. Железногорск | Курская область г. Железногорск, ул. Дмитрова 26 | 8(960)6841001 |
| 10 | ИП Васильев А.С. | г. Иркутск | 664003, Иркутская обл, Иркутск г, Киевская ул, дом № 34А | 8(908)6610538 |
| 11 | ООО «Сервис Тех Центр»  | г. Казань  | 420136, ул.Маршала Чуйкова, д.25, пом.1002 | (843)5254415, моб. 89179133570 |
| 12 | ООО "Кпасное Колесо"  | г. Калининград  | 236008,г.Калининград,ул.Достоевского,д 21 | 8(929)1661107 |
| 13 | ИП Обухова Марина Сергеевна | г. Краснодар | 353217 Краснодарский край, Динской район пос. Южный ул. Северная д. 8А | 8 (861) 2728888 |
| 14 | ИП Конарев В.А. | г.Краснодар | 350910, Краснодарский край, Краснодар г, Новый пер, дом № 23 |  8(918) 193 84 48  |
| 15 | ООО СЦ "База" | г.Красноярск | 660056, г.Красноярск, ул. Березина, д.1, территория Троллейбусного Депо | 8(391) 2235006 |
| 16 | ИП Кухарчук Т.П. | г. Комсомольск-на-Амуре | 681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Павловского ул, дом № 3 | 8 (4217) 31-80-00 |
| 17 | ИП Куракин М.Н. | г. Кемерово | г.Кемерово, ул.Двужильного 7к2ст1 рынок «Привоз» | 8 (3842) 901400 |
| 18 | ООО "Фирма Технопарк"  | г.Москва | 121471,Москва, ул. Гвардейская д 3,к 1 | 8(8007)006525 |
| 19 | ИП Овод С.П. | г. Магнитогорск | 455034, Челябинская обл., Магнитогорск г, Зеленый лог ул, дом № 56 | 8(351)9404412 |
| 20 | ИП Царева Н.П. | г. Мурманск | 183031, Мурманская обл, Мурманск г, Свердлова ул, дом № 9 Б | 8 (953)300-1932 |
| 21 | ИП Кондратьев Владимир Леонидович | г.Нижний Новгород | 603074, Нижний Новгород г, Сормовское ш, дом № 1 «Б», оф.1 институт и метро Буревестник  | 8 (831) 257-79-54 8 908 16 70 249 |
| 22 | ИП Куракин М.Н. | г.Новосибирск  | 630024 Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Ватутина дом 44/1 корп.19 | 8(383) 3990109 |
| 23 | ИП Задорожная К.В. | г. Омск | 644022, Омская обл., Омск г, Сакена Сейфуллина, дом № 40 | 8(3812) 502060 |
| 24 | ООО "Арсенал" | г.Орёл | 302004, г. Орел ул. 1-я Курская д.83 | 8 ( 4862 ) 54-12-12 доб 132, 8-960-650-30-00 |
| 25 | ООО "Арсенал" | г. Орёл | 302029, г. Орел Московское шоссе д.126б  | 8(4862) 200758, 8(962)4829666 |
| 26 | ООО «Территория сервиса» | г. Пермь | 614064, Пермь, Чкалова, 7Е офис 102  | 8 (342)2594479 |
| 27 | ООО "Куб" | г. Пермь | 614064, Пермь г, Героев Хасана ул, дом № 55 | 8 (342)2020490 |
| 28 | ООО "С-ФК" | г. Рязань | 390000, Рязань, ул. Садовая, д.33 | 8(4912) 282016, 923472 |
| 29 | ИП Холод  | г. Ростов на Дону  | 344010, Ростов-на-Дону г., Нансена ул., 140 | 8(863) 2790305  |
| 30 | ООО "Электра"  | г.Санкт Петербург  | 190013, г, Санкт-Петербург, , Заставская ул. Д. 30 | 8(812)7403587 |
| 31 | ООО "Интер Электро"  | г. Самара  | 443052, Самарская обл, Самара г, Псковская, дом № 25 | 8(846) 9552414  |
| 32 | ИП Колоколов Дмитрий Владимирович | г. Самара  | 443058, г. Самара, Физкультурная, дом № 17, 1этаж | 8(846)9905446 |
| 33 | ИП Никитина Н.В. | г. Саратов | 410015, Саратовская обл, Саратов г, Пензенская ул, дом № 4 | 8 (8452)541418 |
| 34 | ООО "Профинструмент" | г. Северодвинск | 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Никольская ул, дом № 7 | 8(911) 6721770 |
| 35 | ИП Романов Р.А. | г.Тула | 300005 ,г.Тула , ул. Павшинский мост , д 2,  | (4872)790190, моб. +79807229253 |
| 36 | ООО "Технодок" | г.Тюмень | 625048, Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58/2: | 83 452 215 669 |
| 37 | ИП Вологжин Григорий Сергеевич | г. Уфа | 450022, Уфа г, Менделеева ул, дом № 153 | 8(347) 279-90-70 |
| 38 | ИП Апалькова Д.П. | г.Челябинск | 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 7 | 8(351) 267-50-01 |
| 39 | ООО Ламед  | г Алмааты Казахстан  | Алматы қ., Березовский көш. 3А, 050060 |  8 (727) 244-64-46 8(727) 293-34-53 |
| 40 | СП "Сканлинк"-ООО | г. Минск | 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, дом № 5-16 | 8(017) 234-99-99 |

Импортер в РБ: **Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО**

г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д. 5-16

т. 234-99-99 факс 238-04-04 opt@scanlink.by

**Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!**

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

* не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
* рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

**ВНИМАНИЕ!!!**

**В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.**